proteger / Interruptores diferenciales

Interruptores diferenciales, 2, 25 A, 0,3 A, Tipo A, Twin-Ausführung, N cualquiera

Interruptor diferencial independiente de la tensión de alimentación para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes
versión redundante para realizar la verificación de funcionamiento sin interrumpir el suministro de alimentación
nivel de cableado doble en las partes superior e inferior
Indicador de posición de conmutación y palanca de conmutación multifuncional con las funciones de "activación", "desactivación" y "disparado" (posición central)
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Tipo de corriente de defecto: A
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,3 A
Posición del conductor neutro: cualquiera
Anchura en módulos: 4
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 25 A
Frecuencia asignada: 50 Hz 

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino con virola: 15 ... 1

Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 72 mm (4 Módulo) × Al 97 mm × Pr 77 mm

Normativas de construcción/Normas: VDE 0664-10, DIN EN 61008-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFS 2 025-2/0,30-A Twin
Número de referencia: 09126010
marca o tipo elegidos: ___________/___________