schalten / Dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter, 230 V AC, 10 A, signalweiß

Dämmerungsschalter 1 lux - 200 lux für Wand- und Mastmontage
Einstellbarkeit Einschaltschwelle Dämmerung: stufenlos, logarithmisch
Einschaltschwellenbereich Dämmerung: 1 lux ... 200 lux
Ausschaltschwellenbereich Dämmerung: 1 lux ... 200 lux
Hysteresefaktor Ausschaltschwelle Dämmerung: 1,5
Einschaltverzögerungsbereich: max. 10 s
Ausschaltverzögerungsbereich: max. 40 s

Laststromkreis (Relais):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 10 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
max. Bemessungsleistung: 2500 VA

Betriebsspannung (AC): 230 V (207 V ... 253 V)
Betriebsfrequenz: 50 Hz
Gehäusefarbe: signalweiß (ähnlich RAL 9003)

Gehäuseart: Aufputzgehäuse
Montageart: Mastmontage
Schutzart: IP54
Abmessungen: B 70 mm × H 90 mm × T 53 mm

Zertifizierungen: VDE
Bauvorschriften/Normen: EN 60669-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Dasy 010-2 230 V - we
Bestellnummer: 09500043
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________