schützen / Leitungsschutzschalter (MCB)

MCB, B-Charakteristik, 32 A/230 V AC, 6 kA

Leitungsschutzschalter (MCB) in kompakter Bauform für den Export.
Platz sparende Installation, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Klemmhilfe-Hintersteckschutz, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar

Auslösecharakteristik (MCB): B

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
Polzahl (gesamt): 2
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 32 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz, 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898 bei 230 V: 6 kA

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 10 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 10 mm²

Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 50 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 17,8 mm (1 TE) × H 80 mm × T 72 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60898-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: ELS 3 B32/1+N
Bestellnummer: 09915027
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________