proteger / Combinaciónes de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos (RCBO)

Combinación de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos, 1+N, 10 A, 0,03 A, B-Característica, Tipo AC

Interruptor diferencial independiente de la tensión de alimentación con disparo de sobreintensidad (RCBO) para registrar corrientes de defecto alternas (uso no permitido en Alemania)
aptos para la incorporación a posteriori de dispositivos adicionales

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): B
Tipo de corriente de defecto: AC
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
Posición del conductor neutro: derecha
Anchura en módulos: 2

Circuito de carga (Contacto seccionador):
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 10 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz
máx. Capacidad de conmutación asignada: 10 kA
Tensión de aislamiento asignada: 440 V

Borne roscado arriba, abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1 mm² ... 16 mm²
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 35 mm (2 Módulo) × Al 80 mm × Pr 74 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 61009-1, EN 61009-2-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DRCBO 3 B10/0,03/1N-AC
Número de referencia: 09933102
marca o tipo elegidos: ___________/___________