proteger / Dispositivos de protección contra errores en el arco eléctrico (AFDD)

Conmutadores para protección contra incendios, 2, 40 A, 0,03 A, C-Característica, Tipo A, breve tiempo de retardo

Interruptores diferenciales con disparo de sobrecorriente (RCBO) y detección de errores en el arco eléctrico (interruptores de protección contra incendios)
 El dispositivo resulta adecuado para registrar corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes, así como errores en el arco eléctrico.

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): C

Tipo de corriente de defecto: A
Corriente de defecto asignada I&Delta;n: 0,03 A
breve tiempo de retardo (resistente a la intemperie)
Posición del conductor neutro: izquierda, derecha
Anchura en módulos: 3

Circuito de carga (Contacto seccionador):
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 240 V
Intensidad asignada de CA (típica): 40 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz
máx. Capacidad de conmutación asignada: 6 kA
Tensión de aislamiento asignada: 250 V

Borne roscado arriba, abajo (Circuito de carga):
máx. Longitud del cable: 70 m
Margen de apriete: mín. 1 mm² ... máx. 25 mm²
Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 40 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 54 mm (3 Módulo) × Al 80 mm × Pr 76 mm

Certificados: VDE
Normativas de construcción/Normas: EN 62606, EN 61009

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DAFDD 1 C40/0,03/2-A KV
Número de referencia: 09962704
marca o tipo elegidos: ___________/___________