ampliar / Dispositivos de reenganche automático

Accionamiento remoto, 1 Módulo,  12 V DC, RCCB: In max. 125 A, Intentos de conexión: 0

Unidad reequipable a posteriori para el accionamiento remoto y la vigilancia de interruptores diferenciales de las series DFS 2 y DFS 4.
Señalización del estado disparado o desconectado del interruptor diferencial a través de una salida de semiconductores.
Manejo del accionamiento remoto a través del pulsador integrado en el disco luminoso de la parte delantera.
Indicador de estado del accionamiento remoto a través del disco luminoso
versión extremadamente compacta con una anchura de tan solo 1 módulo.
Número de intentos de conexión automáticos: 0
máx. Intensidad asignada de la unidad de contactos principales: 125 A

Entrada de control:
Tensión asignada (DC): 12 V (10,8 V ... 13,2 V)

Salida de conmutación (Semiconductor): 
Tensión asignada (CC): 12 V (10,8 V ... 13,2 V)
Intensidad asignada de CC (típica): 0,2 A
máx. Potencia asignada: 2,4 VA

Borne roscado arriba (Entrada de control, Salida de conmutación):
Margen de apriete: mín. 0,3 mm² ... máx. 1,5 mm²

Tensión de servicio (CC): 12 V (10,8 V ... 13,2 V)
máx. Consumo de corriente de servicio de CC: 1,9 A

Modo de funcionamiento asignado: Servicio continuo
Ciclo de servicio: Servicio continuo
Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 17,3 mm (1 Módulo) × Al 85 mm × Pr 73 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 55014, EN 63024

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFA 3 012DC-0
Número de referencia: 09100140
marca o tipo elegidos: ___________/___________