ampliar / Cables

juego de cables confeccionados para la función de la tecla de comprobación DFA 2, 300 mA

Juego de cables confeccionado para el accionamiento remoto de Doepke DFA 2 para adaptar la corriente de prueba a la corriente de defecto nominal del interruptor diferencial conectado.

para la corriente de disparo: 300 mA

Dimensiones: L 160 mm
Diámetro exterior: 3 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DFA 2 - RC 300
Número de referencia: 09100152
marca o tipo elegidos: ___________/___________