schützen / Fehlerstromschutzschalter (RCCB)

FI-Schalter, dreipolig, 40 A, 0,5 A, Typ AC, für Weichenheizungen, N beliebig

Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter (RCCB) zur Erfassung von Wechselfehlerströmen (nicht für den Einsatz in Deutschland zugelassen)
für den Einsatz in geerdeten Stromnetzen von Bahnanlagen, z. B. Weichenheizungsanlagen mit einer Bemessungsfrequenz von 16 2/3 Hz und Spannungen bis 500 V
doppelte Verdrahtungsebene oben und unten
Schaltstellungsanzeige und Multifunktionsschaltknebel mit den Funktionen "ein", "aus" und "ausgelöst" (Mittelstellung)
Sichtfenster für Beschriftungsetiketten

Fehlerstromtyp: AC
Bemessungsfehlerstrom I&Delta;n: 0,5 A
Neutralleiterposition: beliebig
Breite in Teilungseinheiten: 4
Polzahl (gesamt): 3
Bemessungsspannung (AC): 290 V, 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 40 A
Bemessungsfrequenz: 16,67 Hz ... 60 Hz 

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2-Leiter: 1,5 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt AWG, eindrähtig: 15 ... 1
Anschlussquerschnitt AWG, mehrdrähtig: 15 ... 1
Anschlussquerschnitt AWG, feindrähtig: 15 ... 1
Anschlussquerschnitt AWG, feindrähtig mit AEH: 15 ... 1

Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 40 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 72 mm (4 TE) × H 85 mm × T 75 mm

Bauvorschriften/Normen: VDE 0664-10, DIN EN 61008-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DFS 4W 040-3/0,50-AC
Bestellnummer: 09137964
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________