ampliar / Carcasas

Carcasa para interruptores diferenciales DFL 8, cerrable

Carcasa montada en la pared para el montaje de interruptores magnetotérmicos con protección diferencial de la serie DFL de la empresa Doepke.

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Montaje en la pared
Grado de protección: IP54
Dimensiones: An 295 mm × Al 690 mm × Pr 170 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: N-7-Gehäuse
Número de referencia: 09200028
marca o tipo elegidos: ___________/___________