ampliar / Interruptores auxiliares

Interruptores auxiliares para DRCBO 4 con palanca azul

Interruptores auxiliares/de señal de defecto para el equipamiento a posteriori de las series DRCBO 4 de Doepke

Interruptores auxiliares/de señal de defecto:
aptos para la clase de dispositivos: Interruptores diferenciales/interruptores magnetotérmicos
aptos para la serie: DRCBO 4
Lado de montaje: izquierda
número máximo de polos de la unidad de contactos principales: 4
máxima intensidad de corriente de la unidad de contactos principales: 32 A

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 230 V (mín. 12 V) 
máx. Intensidad asignada de CA: 6 A
Tensión asignada (CC): 110 V (mín. 12 V)
máx. Intensidad asignada de CC: 1 A
Corriente de cortocircuito asignada: 1 kA

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 8,75 mm (0,5 Módulo) × Al 92 mm × Pr 74 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DRCBO 4 Hi 2
Número de referencia: 09200032
marca o tipo elegidos: ___________/___________