ampliar / Interruptores auxiliares

Interruptores auxiliares/de señal de defecto para DFS 2/4 und DHS 2/4, 1 NC/1 CO

Interruptores auxiliares/de señal de defecto para el equipamiento a posteriori de las series DFS 2, DFS 4, DHS 2, DHS 4 de Doepke

Interruptores auxiliares/de señal de defecto:
aptos para la clase de dispositivos: Interruptores diferenciales
aptos para la serie: DFS 2, DFS 4, DHS 2, DHS 4
Lado de montaje: izquierda
número máximo de polos de la unidad de contactos principales: 4
máxima intensidad de corriente de la unidad de contactos principales: 125 A

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto de apertura/1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 230 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 6 A
Tensión asignada (CC): 110 V
máx. Intensidad asignada de CC: 1 A

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 9 mm (0,5 Módulo) × Al 85 mm × Pr 75 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DHi 11
Número de referencia: 09200040
marca o tipo elegidos: ___________/___________