ampliar / Interfaces

Interfaz RS-485/Modbus para DRCCB 5

Interfaz para visualizar o controlar el interruptor diferencial DRCCB 5 de Doepke

interfaz serie:
Versión: RS-485
Protocolos: Modbus I-RTU
Velocidad de transmisión: 38400 bit/s

Borne roscado arriba y abajo (Interfaz serie):
Margen de apriete: máx. 2,5 mm²

Tensión de servicio (CA): 230 V (195,5 V ... 253 V)
Frecuencia de servicio (fija): 50 Hz

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Dimensiones: An 29,9 mm (1 Módulo) × Al 116 mm × Pr 79 mm 
Color de la carcasa: gris claro (ähnlich RAL 7035)

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DRCCB 5 CM-M
Número de referencia: 09200060
marca o tipo elegidos: ___________/___________