erweitern / Montagehilfsmittel

Tragschienenadapter für e.Guard RCM B 035

Mit diesem Adapter können Differenzstrommonitore der Baureihe e.Guard RCM B 035 an 35-mm-Tragschienen montiert werden.

Montageart: Tragschiene (35 mm)
Abmessungen: B 99 mm × H 104 mm × T 3 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RCM Mount B 035
Bestellnummer: 09344935
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________