ampliar / Herramientas de montaje

Adaptador de regleta de montaje para e.Guard RCM B 035

Este adaptador permite montar monitores de corriente diferencial de la serie e.Guard RCM B 035 en regletas de montaje de 35 mm

Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Dimensiones: An 99 mm × Al 104 mm × Pr 3 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RCM Mount B 035
Número de referencia: 09344935
marca o tipo elegidos: ___________/___________