erweitern / Montagehilfsmittel

Tragschienenadapter für e.Guard RCM B 070

Mit diesem Adapter können Differenzstrommonitore der Baureihe e.Guard RCM B 070 an 35-mm-Tragschienen montiert werden.

Montageart: Tragschiene (35 mm)
Abmessungen: B 104 mm × H 134 mm × T 3 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: RCM Mount B 070
Bestellnummer: 09344945
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________