überwachen / Differenzstromanalysesysteme

DRCA-1-Set Messsystem zur Analyse von Ableit-/ Fehlerströmen

Analysewerkzeugset zur Ermittlung der Herkunft von Differenzströmen und der Auswahl passender RCD bestehend aus der Messeinheit DRCA 1, der Messleitung DRCA 1-MC, einem Durchsteckwandler DRCA 1-CT070 und der Analysesoftware DRCA 1-SW.

Durchsteckwandler DRCA 1-CT70:
70 mm Innendurchmesser
geeignet zur Erfassung von Differenzströmen von 10 Hz bis 100 kHz
andere Innendurchmesser zur Anpassung an das zu überwachende Kabel verfügbar
robustes Kunststoffgehäuse
verpolungssichere Anschlussbuchse für Messleitung
Messleitung DRCA 1-MC:
Leitungslänge 3 m
Verpolungssicherheit durch Stecker-/Buchse-Anordnung
Messeinheit DRCA 1:
<div>geeignet zur Erfassung von Differenzströmen von 10 Hz bis 100 kHz und einer Amplitude bis max. 10 A
Immunität gegen Gleichfehlerströme bis zu 3 A bei maximal -10 % Messabweichung
robustes, handliches Kunststoff-Tischgehäuse
verpolungssichere Anschlussbuchsen für Messleitung und USB-Leitung
LED zur Anzeige des Betriebszustands
</div>Analyse-Software DRCA 1 V2-SW:
vielfältige Analysefunktionen, u. a. Anzeige der Signalverlaufs der Differenzströme, Analyse des Frequenzspektrums (Fourier-Analyse), Anzeige der Effektivwerte, Langzeitmessung mit Speicherung der Messwerte zur späteren detaillierten Auswertung, Aufnahme der Signale durch Festlegung von Triggerbedingungen zur Ermittlung von Schaltvorgängen oder sporadisch auftretender Differenzströme
intuitive Bedienung
lauffähig unter Windows 7, Windows 8 und Windows 10

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DRCA-1-Set
Bestellnummer: 09352050
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________