ampliar / Sensores

Sensor de luz 0,1 lux - 100000 lux, IP44, Montaje en la pared

Sensor de luz LF1 para el interruptor crepuscular EDS

mín. Intervalo del sensor para la medida de la luminosidad: 0,1 lux
máx. Intervalo del sensor para la medida de la luminosidad: 100000 lux

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Montaje en la pared
Grado de protección: IP44
Dimensiones: An 40 mm × Al 84 mm × Pr 42 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: LF 1
Número de referencia: 09500029
marca o tipo elegidos: ___________/___________