conmutar / Interruptores crepusculares

Interruptores crepusculares, 24 V AC/DC, 10 A, señal blanca

Interruptores crepusculares 1 lux - 200 lux para el montaje en la pared y en un mástil
Posibilidad de ajuste del umbral de conexión del crepúsculo: gradual, logarítmico
Margen del umbral de conexión del crepúsculo: 1 lux ... 200 lux
Margen del umbral de desconexión del crepúsculo: 1 lux ... 200 lux
Factor de histéresis del umbral de desconexión del crepúsculo: 1,5
Margen de retardo de conexión: máx. 10 s
Margen de retardo de desconexión: máx. 40 s

Circuito de carga (Relés):
1 Contacto de cierre
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 10 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz
máx. Potencia asignada: 2500 VA

Tensión de servicio (CA): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
Frecuencia de servicio (fija): 50 Hz
Tensión de servicio (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
Color de la carcasa: señal blanca (ähnlich RAL 9003)

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Montaje en un mástil
Grado de protección: IP54
Dimensiones: An 70 mm × Al 90 mm × Pr 53 mm

Certificados: VDE
Normativas de construcción/Normas: EN 60669-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Dasy 010-2 24 V AC/DC - we
Número de referencia: 09500041
marca o tipo elegidos: ___________/___________