schalten / Stromstoßschalter (SI-System)

Stromstoßschalter (Fernschalter), 24 V (DC), 16 A@230 V (AC), 1 S

Stromstoßschalter (Fernschalter) für 24-V-DC-Betriebsspannung
mit 4 Steuereingängen für den Verteilereinbau
besonders geeignet für induktive Lasten

Betriebsspannung (DC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Steuereingang:
Bemessungsspannung (DC): 24 V

Laststromkreis (Relais):
1 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 230 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
max. Schaltstrom cos phi = 0,6: 13
max. Bemessungsleistung Leuchtstofflampen Duoschaltung: 4000 VA

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP40
Abmessungen: B 18 mm (1 TE) × H 85 mm × T 65 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: SIR 16 L
Bestellnummer: 09500153
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________