conmutar / Interruptores de impulsos (sistema SI)

Interruptores de impulsos (interruptores remotos), 24 V (DC), 16 A@230 V (AC), 1 NO

Interruptores de impulsos (interruptores remotos) para tensión de servicio de 24 V CC
con 4 entradas de control para el montaje en el cuadro de distribución
especialmente adecuados para cargas inductivas

Tensión de servicio (CC): 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Entrada de control:
Tensión asignada (DC): 24 V

Circuito de carga (Relés):
1 Contacto de cierre
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
máx. Corriente de conmutación cos phi = 0,6: 13
máx. Potencia asignada de las lámparas fluorescentes con conmutación dual: 4000 VA

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP40
Dimensiones: An 18 mm (1 Módulo) × Al 85 mm × Pr 65 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: SIR 16 L
Número de referencia: 09500153
marca o tipo elegidos: ___________/___________