controlar / Sensores de viento y de lluvia

Sensores de lluvia

sensor de lluvia calefactado con contacto inversor

Salida de carga (Relés):
Tensión asignada (CA): 30 V 
Tensión asignada (CC): 30 V

Tensión de servicio (CA): 21,6 V ... 26,4 V
máx. Consumo de corriente de servicio de CA: 0,4 A
Tensión de servicio (CC): 21,6 V ... 26,4 V
máx. Consumo de corriente de servicio de CC: 0,4 A

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo, Montaje en la pared
Grado de protección: IP54
Dimensiones: An 80 mm × Al 82 mm × Pr 58 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: SIRW
Número de referencia: 09500207
marca o tipo elegidos: ___________/___________