controlar / Sensores de viento y de lluvia

Unidad de evaluación de anemómetros (relé de viento)

Relés de viento para evaluar la señal del sensor de viento del SIWS, con sensibilidad ajustable

Salida de carga (Relés):
1 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 2 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz

Tensión de servicio (CC): 24 V (21,5 V ... 26,5 V)

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 36 mm (2 Módulo) × Al 85 mm × Pr 65 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: SIWR
Número de referencia: 09500208
marca o tipo elegidos: ___________/___________