schalten / Zeitschaltuhren

Digitale Tages- und Wochenschaltuhr, 2 W, 230 V AC

Elektronische Zeitschaltuhr mit LC-Display und menügeführter Bedienung.
Schaltuhrprogramme: Ferienprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Impulsprogramm
Schaltuhr-Funktionen: automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, quarzgesteuert, Handbedienung möglich, potenzialfreier Schaltkontakt
Schaltuhr Anzahl Speicherplätze: 64
Schaltintervall: min. 1 min ... max. 1 w
Gangreserve mit Batterie: 35000 h
Impulsdauer: min. 1 s ... max. 59 s

Laststromkreis (Relais):
2 Wechsler
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 45 Hz ... 60 Hz 

Betriebsspannung (AC): 230 V

Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 35 mm (2 TE) × H 90 mm × T 66 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60529, EN 60335-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Data Micro 2+
Bestellnummer: 09800032
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________