conmutar / Relojes programadores

Reloj programador digital diario y semanal, 2 Contacto inversor, 230 V AC

Reloj programador electrónico con pantalla LC y manejo guiado por menús.
Programas de los relojes programadores: Programa de vacaciones, Programa diario, Programa semanal, Programa por impulsos
Funciones del reloj programador: cambio automático entre el horario de verano y el de invierno, controlado por cristal de cuarzo, Posibilidad de control manual, contacto de conmutación sin potencial
Número de posiciones de almacenamiento del reloj programador: 64
Intervalo de conmutación: mín. 1 min ... máx. 1 w
Reserva de potencia con batería: 35000 h
Duración del impulso: mín. 1 s ... máx. 59 s

Circuito de carga (Relés):
2 Contacto inversor
Tensión asignada (CA): 250 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 45 Hz ... 60 Hz 

Tensión de servicio (CA): 230 V

Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 35 mm (2 Módulo) × Al 90 mm × Pr 66 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60529, EN 60335-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Data Micro 2+
Número de referencia: 09800032
marca o tipo elegidos: ___________/___________