schalten / Zeitschaltuhren

Mechanische Tagesschaltuhr, 1 S, 230 V AC

Elektromechanische Zeitschaltuhr mit großer Ganggenauigkeit und -reserve.
Schaltuhrprogramme: Tagesprogramm
Schaltuhr-Funktionen: Handbedienung möglich, potenzialfreier Schaltkontakt
Schaltintervall: min. 15 min ... max. 24 h
Zeitbereich Schaltrad: 24
Gangreserve: 0 h

Laststromkreis (Relais):
1 Schließer
Bemessungsspannung (AC): 250 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 16 A 
Bemessungsfrequenz: 50 Hz ... 60 Hz 

Betriebsspannung (AC): 230 V

Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 18 mm (1 TE) × H 90 mm × T 66 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60529, EN 60335-1

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Uno D
Bestellnummer: 09800033
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________