conmutar / Relojes programadores

Reloj programador mecánico diario, 1 Contacto de cierre, 230 V AC

Reloj programador electromecánico con un alto nivel de precisión y de reserva de potencia.
Programas de los relojes programadores: Programa diario
Funciones del reloj programador: Posibilidad de control manual, contacto de conmutación sin potencial
Intervalo de conmutación: mín. 15 min ... máx. 24 h
Intervalo de tiempo de la rueda de conmutación: 24
Reserva de potencia: 0 h

Circuito de carga (Relés):
1 Contacto de cierre
Tensión asignada (CA): 250 V
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz ... 60 Hz 

Tensión de servicio (CA): 230 V

Posición de uso: cualquiera

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 18 mm (1 Módulo) × Al 90 mm × Pr 66 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60529, EN 60335-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Uno D
Número de referencia: 09800033
marca o tipo elegidos: ___________/___________