conmutar / Interruptores-seccionadores

Interruptores-seccionadores,  100 A, 4 Contacto de cierre

Interruptores-seccionadores
bornes de doble piso bilaterales para secciones del conductor y barras ómnibus grandes
Indicador de la posición de conmutación
Ventana de visualización para etiquetas de rotulación

Circuito de carga (Contacto seccionador):
4 Contacto de cierre
Número de polos (total): 4
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V
Intensidad asignada de CA (típica): 100 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz, 60 Hz
máx. Capacidad de conmutación asignada: 10 kA
Corriente de cortocircuito asignada: 10 kA
Tensión de aislamiento asignada: 400 V 

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 50 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1,5 mm² ... 35 mm²; 2 conductor: 1,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, multifilar: 15 ... 1
Sección de conexión AWG, hilo fino: 15 ... 1

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3, EN 60068-2-30

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DHS 4-100
Número de referencia: 09900003
marca o tipo elegidos: ___________/___________