schützen / Leitungsschutzschalter (MCB)

LS-Schalter, einpolig, C-Char., 2 A@125 V (DC), 6 kA, für DC-Stromkreise

Leitungsschutzschalter (MCB) mit hohem Bemessungsschaltvermögen von 6 kA für Gleichstromnetze in Wohngebäuden und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäuden
mit Zugbügelklemmen oben und unten
spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund
großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts
Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen möglich
ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel
Zubehör rechts nachrüstbar
kostenlose Beschriftungssoftware

Auslösecharakteristik (MCB): C

Laststromkreis (Lasttrennkontakt):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1 
Bemessungsfrequenz: 0 Hz
Bemessungsspannung (DC): 125 V
Bemessungsstrom DC (typ.): 2 A
Bemessungskurzschlussstrom: 6 kA
Bemessungsisolationsspannung: 2000 V
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898 bei 230 V: 6 kA
Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898 bei 400 V: 6 kA

Zugbügelklemme oben (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 0,5 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 16 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH: 0,5 mm² ... 16 mm²

Zugbügelklemme unten (Laststromkreis):
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 1-Leiter: 0,5 mm² ... 35 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig: 1-Leiter: 1,5 mm² ... 35 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig: 1-Leiter: 1 mm² ... 25 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mit AEH: 0,5 mm² ... 16 mm²

Umgebungstemperatur: min. -25 °C ... max. 70 °C

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20
Abmessungen: B 17,7 mm (1 TE) × H 82,5 mm × T 74 mm

Bauvorschriften/Normen: IEC 60898-3, VDE 0641-13

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: DLS 6hdc C2-1
Bestellnummer: 09912193
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________