proteger / Interruptores magnetotérmicos

MCB, C-Característica, 20 A/230 V AC, 6 kA

Interruptores magnetotérmicos con diseño compacto destinados a la exportación.
Instalación con ahorro de espacio, indicador rojo-verde de la posición del contacto, protección contra el atasco de cables por detrás de los bornes, amplia gama de accesorios incorporables a posteriori

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): C
Número de polos: 1+N

Circuito de carga (Contacto seccionador):
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 230 V
Intensidad asignada de CA (típica): 20 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz, 60 Hz
Capacidad de conmutación asignada según la norma EN 60898 a 230 V: 6 kA

Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 10 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 10 mm²

Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 50 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP40
Dimensiones: An 17,8 mm (1 Módulo) × Al 80 mm × Pr 72 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60898-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: ELS 3 C20/1+N
Número de referencia: 09915035
marca o tipo elegidos: ___________/___________