ampliar / Interruptores auxiliares

Interruptores auxiliares/de señal para la serie DMCB 2, 1 NC/1 NO

Interruptores auxiliares para el equipamiento a posteriori de las series DMCB 2 de Doepke

Interruptores auxiliares:
aptos para la clase de dispositivos: Interruptores magnetotérmicos
aptos para la serie: DMCB 2
Lado de montaje: derecha

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto de apertura/1 Contacto de cierre
Tensión asignada (CA): 250 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 6 A
Tensión asignada (CC): 110 V
máx. Intensidad asignada de CC: 2 A
Tensión de aislamiento asignada: 440 V

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 9 mm (0,5 Módulo) × Al 90 mm × Pr 66 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DMCB 2 Hi 1
Número de referencia: 09915086
marca o tipo elegidos: ___________/___________