proteger / Interruptores magnetotérmicos

Interruptores magnetotérmicos, unipolární, C-Característica, 20 A@230 V, 400 V (CA) / 20 A@60 V (CC), 6 kA, sin tornillos

Interruptores magnetotérmicos con alta capacidad de conmutación asignada de 6 kA para el uso en edificios de viviendas
bornes enchufables sin tornillos en la parte superior para un montaje sencillo y bornes de tornillo con abrazadera de protección contra tirones en la parte inferior
fijación rápida especial para extraer varios interruptores magnetotérmicos de los puntos de conexión inferior o superior de la barra
ventana para etiquetas abatible y de gran tamaño para sujetar y proteger la etiqueta de forma segura
Posibilidad de utilizar barras de cableado convencionales
Indicador de la posición de conmutación ON/OFF en la palanca de conmutación
Accesorios reequipables a posteriori en la parte derecha
software de etiquetado gratuito

Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos): C
Número de polos: 1

Circuito de carga (Contacto seccionador):
1 Contacto de cierre
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 230 V, 400 V (mín. 12 V)
Intensidad asignada de CA (típica): 20 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz (16,67 Hz ... 60 Hz)
Tensión asignada (CC): 60 V
Intensidad asignada de CC (típica): 20 A
Corriente de cortocircuito asignada: 6 kA
Tensión de aislamiento asignada: 2000 V
Capacidad de conmutación asignada según la norma EN 60898 a 230 V: 6 kA

Borne de resorte arriba (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 1 mm² ... 4 mm²

Bornes de tornillos con abrazadera de protección contra tirones abajo (Circuito de carga):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 0,5 mm² ... 35 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 1,5 mm² ... 35 mm²
Sección de conexión de hilo fino: 1 conductor: 1 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 0,5 mm² ... 16 mm²

Temperatura ambiente: mín. -25 °C ... máx. 70 °C

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 17,7 mm (1 Módulo) × Al 85 mm × Pr 74 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60898-1

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DLS 6hsl C20-1
Número de referencia: 09917204
marca o tipo elegidos: ___________/___________