ampliar / Disparadores de corriente de trabajo/de mínima tensión

Disparadores de corriente de trabajo para DLS 6

Disparadores de corriente de trabajo para el equipamiento a posteriori de las series DLS 6 de Doepke

Disparadores de corriente de trabajo:
aptos para la clase de dispositivos: Interruptores magnetotérmicos
aptos para la serie: DLS 6
Lado de montaje: derecha
número máximo de polos de la unidad de contactos principales: 4
máxima intensidad de corriente de la unidad de contactos principales: 63 A 

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 17,5 mm (1 Módulo) × Al 83 mm × Pr 75,2 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DASA 12
Número de referencia: 09917992
marca o tipo elegidos: ___________/___________