ampliar / Terminales y tapas

Bloque de alimentación ES/50 G/S, montaje en línea

Bloque de alimentación apto para Alimentación en barras ómnibus.

Horquilla, Patilla 

Características de los bornes: aptos para barras planas, apto para conexión de conductor redondo

Tensión asignada (CA): máx. 1000 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 160 A

Borne roscado :
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 6 mm² ... 50 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 6 mm² ... 50 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 6 mm² ... 50 mm²

Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 17,75 mm × Al 35,3 mm × Pr 29,8 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: ES/50 G/S
Número de referencia: 09920090
marca o tipo elegidos: ___________/___________