ampliar / Terminales y tapas

Borne de alimentación, versión con terminal de cable bifurcado

terminales de alimentación apto para Phasenschiene Gabelschuh.

Horquilla  (Conexión del dispositivo):

Características de los bornes: aptos para barras planas, apto para conexión de conductor redondo

Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): máx. 690 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 80 A

Borne roscado  (Alimentación):
Sección de conexión unifilar: 1 conductor: 6 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión multifilar: 1 conductor: 6 mm² ... 25 mm²
Sección de conexión, hilo fino con virola: 4 mm² ... 16 mm²
Sección de conexión AWG, unifilar: 9 ... 4

Tipo de montaje : tornillo
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 13 mm × Al 16,5 mm × Pr 31 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: AS 25-Gi
Número de referencia: 09920104
marca o tipo elegidos: ___________/___________