erweitern / Verdrahtungsmaterial

EV-S G  ANL Phasenschiene oben, N links

Verbindungsschienen FI und LS für die Verbindung von DFS 2/DFS 4 und DLS 6 zur Einspeisung von oben
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 6
Phasenanordnung: (L1, L2, L3) x 2
Querschnitt Schiene: 16 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 107 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 80 A
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G  ANL
Bestellnummer: 09920127
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________