ampliar / Materiales de cableado

Barra de fases EV-S G ANL superior, N a la izquierda

Barras de enlace para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos para la conexión de DFS 2/DFS 4 y DLS 6 para la alimentación desde arriba
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 6
Disposición de fases: (L1, L2, L3) x 2
Sección cruzada de la barra: 16 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 107 mm
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 80 A
Constante dieléctrica: 4

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: EV-S G  ANL
Número de referencia: 09920127
marca o tipo elegidos: ___________/___________