ampliar / Materiales de cableado

Barra ómnibus DAFDD, Horquilla, 2-polos, recortable a medida, 10 mm²

Barras ómnibus DAFDD para dispositivos de protección contra errores en el arco eléctrico DAFDD
Versión de la conexión: Horquilla
Anchura en módulos: 60
Disposición de fases: (L, N, S) x 20
Sección cruzada de la barra: 10 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Longitud: 1016 mm
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A
Conector neutro (N) existente

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: B G60TE-1/N/S-10
Número de referencia: 09920131
marca o tipo elegidos: ___________/___________