erweitern / Verdrahtungsmaterial

Sammelschiene, Gabel, 1-polig, 2,5 TE, 63 A ((L1-Hi) x 2)

FI- und LS-Sammelschienen Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Gabel
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 2,5
Phasenanordnung: (L1-Hi) x 2
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 40 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
Hilfsschalter verwendbar
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G 1+Hi.2.70
Bestellnummer: 09920164
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________