erweitern / Verdrahtungsmaterial / FI- und LS-Sammelschienen

Sammelschiene, Gabel, 3-polig, 12 TE, 63 A (L1, L2, L3-N + L2, L3 + (L1, L2, L3) x 2)

FI- und LS-Sammelschienen Eurovario-System nach EN 60664-1, 500 V, 10 mm², Gabel
Ausführung Anschluss: Gabel
Breite in Teilungseinheiten: 12
Phasenanordnung: L1, L2, L3-N + L2, L3 + (L1, L2, L3) x 2
Querschnitt Schiene: 10 mm²
Teilungsmaß Schiene: 17,8
Länge: 210 mm
Bemessungsspannung AC: 500 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A
N-Leiter vorhanden
Dielektrizitätszahl: 4

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: EV-S G 3/N.8.120
Bestellnummer: 09920185
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________