ampliar / Materiales de cableado

Puente de conexión en línea, distancia del riel de perfil de sombrero de 125 mm, 3 polos

Barras de enlace en línea para conectar la serie DFS 2 o DFS 4
Versión de la conexión: Patilla
Anchura en módulos: 3
Disposición de fases: L1, L2, L3 (conector en serie de 125 mm)
Sección cruzada de la barra: 10 mm²
Anchura de la barra: 17,8
Tensión asignada de CA (fija): 500 V
Intensidad asignada de CA (típica): 63 A

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RVS 3.125.120
Número de referencia: 09920286
marca o tipo elegidos: ___________/___________