conmutar / Interruptores de flotador

Interruptores de flotador (vaciar), Cables de conexión 3 m, Cable de goma, Conductores de protección

Interruptores flotadores para controlar el nivel de llenado
Función: vaciar

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto de cierre
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 250 V
Intensidad asignada de CA (típica): 10 A 
Tensión asignada: 250 V
Intensidad asignada: 10 A 
Tipo de cable: H07RN-F 3G1
Longitud del cable de conexión: 3 m

Tipo de carcasa: cerrada
Grado de protección: IP68
Dimensiones: An 105 mm × Al 81 mm × Pr 42 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Champ 1 GS-L 03 m
Número de referencia: 09921001
marca o tipo elegidos: ___________/___________