conmutar / Interruptores de flotador

Interruptores de flotador (llenar/vaciar), Cables de conexión 20 m, Cable de goma

Interruptores flotadores para controlar el nivel de llenado
Función: llenar/vaciar

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto inversor
Número de polos (total): 1
Tensión asignada (CA): 250 V
Intensidad asignada de CA (típica): 10 A 
Tensión asignada: 250 V
Intensidad asignada: 10 A 
Tipo de cable: H07RN-F 3X1
Longitud del cable de conexión: 20 m

Tipo de carcasa: cerrada
Grado de protección: IP68
Dimensiones: An 105 mm × Al 81 mm × Pr 42 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Champ 2 G-L/F 20 m
Número de referencia: 09921019
marca o tipo elegidos: ___________/___________