conmutar / Interruptores de presión

Interruptores de presión, 16 A, 230 V AC, 2 Contacto de apertura

Interruptores de presión 4 bar - 10,5 bar, 1/2"
interruptores de presión mecánicos para conectar y desconectar motores para bombas
Intervalo de ajuste: 4 bar - 10,5 bar
Diámetro de la brida: 1/2"
mín. presión de desconexión: 5,5 bar
máx. presión de conexión: 9 bar
Intervalo de ajuste de la diferencia de presión: mín. 3,5 bar ... máx. 5 bar

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
2 Contacto de apertura
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 230 V (207 V ... 440 V)
Intensidad asignada de CA (típica): 16 A 
Frecuencia asignada: 50 Hz ... 60 Hz

Tipo de montaje : Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP54
Dimensiones: An 112 mm × Al 105 mm × Pr 55 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: DSP 10-2
Número de referencia: 09921061
marca o tipo elegidos: ___________/___________