erweitern / sonstige Auslösemodule

Arbeitsstromauslöser für FI-/LS-Kombination 1+N Typ A

Fernauslöser zur Nachrüstung der Baureihe(n) DRCBO 3, ELS 3 von Doepke.

Fernauslöser:
geeignet für Geräteklasse: FI-/LS-Schalter
geeignet für Baureihe: DRCBO 3, ELS 3
Anbauseite: links
maximale Polzahl der Hauptkontakteinheit: 4
maximale Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 40 A 

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm), Geräteanbau
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 9 mm (0,5 TE) × H 80 mm × T 70 mm

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: FAM 1
Bestellnummer: 09950011
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________