ampliar / Módulo de disparo especial

Disparadores de corriente de trabajo para Combinación de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos 1+N Tipo A

Disparadores remotos para el equipamiento a posteriori de las series DRCBO 3, ELS 3 de Doepke.

Disparadores remotos:
aptos para la clase de dispositivos: Interruptores diferenciales/interruptores magnetotérmicos
aptos para la serie: DRCBO 3, ELS 3
Lado de montaje: izquierda
número máximo de polos de la unidad de contactos principales: 4
máxima intensidad de corriente de la unidad de contactos principales: 40 A 

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 9 mm (0,5 Módulo) × Al 80 mm × Pr 70 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: FAM 1
Número de referencia: 09950011
marca o tipo elegidos: ___________/___________