ampliar / Interruptores auxiliares

Interruptores auxiliares para combinaciones interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos DRCBO 3 y para interruptores magnetotérmicos ELS 3

Interruptores auxiliares/de señal de defecto para el equipamiento a posteriori de las series DRCBO 3, ELS 3 de Doepke

Interruptores auxiliares/de señal de defecto:
aptos para la clase de dispositivos: Interruptores diferenciales/interruptores magnetotérmicos, Interruptores magnetotérmicos
aptos para la serie: DRCBO 3, ELS 3
Lado de montaje: izquierda
número máximo de polos de la unidad de contactos principales: 4
máxima intensidad de corriente de la unidad de contactos principales: 40 A

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
1 Contacto de apertura/1 Contacto de cierre
Tensión asignada (CA): 250 V (mín. 5 V) 
máx. Intensidad asignada de CA: 4 A
Tensión asignada (CC): 110 V (mín. 5 V)
máx. Intensidad asignada de CC: 4 A
Corriente de cortocircuito asignada: 1 kA
Tensión de aislamiento asignada: 250 V

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Acoplamiento del dispositivo
Grado de protección: IP20 (montado: IP40)
Dimensiones: An 9 mm (0,5 Módulo) × Al 80 mm × Pr 70 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Hi 11
Número de referencia: 09950012
marca o tipo elegidos: ___________/___________