ampliar / Transformadores de timbre

Transformador de timbre 8 V/2 A (AC), 12 V/2 A (AC)

Transformadores para la conversión de la tensión de alimentación de 230 V en tensión extrabaja funcional (FELV). .
resistentes a cortocircuitos gracias al PTC
comprobados según la norma EN 61558
certificados por VDE, dotados del marcado ENEC para el uso en toda Europa

Circuito de carga:
Tensión asignada (CA): 8 V, 12 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 2 A
Frecuencia asignada: 50 Hz
máx. Potencia asignada: 24 VA

Tensión de servicio (CA): 230 V
Frecuencia de servicio (fija): 50 Hz

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución, Carcasa de montaje sobre revoque
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm), Montaje en la pared
Grado de protección: IP20
Dimensiones: An 53 mm (3 Módulo) × Al 90 mm × Pr 65 mm

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: RK 3 U
Número de referencia: 09980085
marca o tipo elegidos: ___________/___________