schützen / Sicherungslasttrennschalter / Baureihe Tytan

D0-Sicherungslasttrennschalter Tytan, einpolig, 2 A - 63 A, mit Sicherungsüberwachung

Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen als Leergehäuse mit Überwachungseinheit für die Sicherung

Laststromkreis (Schaltkontakt):
1 Schließer
Polzahl (gesamt): 1
Bemessungsspannung (AC): 400 V 
max. Bemessungsstrom AC: 63 A
Bemessungsspannung (DC): max. 110 V
max. Bemessungsschaltvermögen: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

elektrische Lebensdauer: min. 1500 Schaltspiele
mechanische Lebensdauer: min. 10000 Schaltspiele
Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 54 mm (3 TE) × H 86 mm × T 70 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-3

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Tytan II D0-63-1/M
Bestellnummer: 09980088
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________