proteger / Interruptores-seccionadores con fusibles

Interruptores-seccionadores con fusibles D0 Tytan, unipolární+N, 2 A - 63 A, con vigilancia de fusibles

Interruptores-seccionadores principales para fusibles D01 y D02 como carcasa vacía con unidad de vigilancia para el fusible

Circuito de carga (Contacto de conmutación):
2 Contacto de cierre
Número de polos (total): 2
Tensión asignada (CA): 400 V 
máx. Intensidad asignada de CA: 63 A
Tensión asignada (CC): máx. 110 V
Corriente de cortocircuito asignada: 50 kA
Tensión de aislamiento asignada: 690 V 

endurancia eléctrica: 

Tipo de carcasa: Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje : Regleta de montaje (35 mm)
Grado de protección: IP20C (detrás del panel frontal con los enchufes de fusibles insertados)
Dimensiones: An 81 mm (4,5 Módulo) × Al 86 mm × Pr 70 mm

Normativas de construcción/Normas: EN 60947-3

Marca: Doepke o equivalente
Denominación del artículo: Tytan II D0-63-1+N/M
Número de referencia: 09980091
marca o tipo elegidos: ___________/___________