schützen / Sicherungslasttrennschalter / Baureihe Tytan

D0-Sicherungslasttrennschalter Tytan, dreipolig, 63 A, mit Blinkmelder im Sicherungsstecker, ohne Sicherung

Hauptsicherungslasttrennschalter für D01- und D02-Sicherungen mit farblichem Passeinsatz und Sicherungsstecker gemäß des angegebenen Bemessungsstroms

Laststromkreis (Schaltkontakt):
3 Schließer
Polzahl (gesamt): 3
Bemessungsspannung (AC): 400 V
Bemessungsstrom AC (typ.): 63 A 
Bemessungsspannung (DC): max. 220 V
max. Bemessungsschaltvermögen: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung: 690 V 

elektrische Lebensdauer: min. 1500 Schaltspiele
mechanische Lebensdauer: min. 10000 Schaltspiele
Gebrauchslage: beliebig

Gehäuseart: Verteilereinbaugehäuse
Montageart: Tragschiene (35 mm)
Schutzart: IP20 (eingebaut: IP40)
Abmessungen: B 81 mm (4,5 TE) × H 86 mm × T 70 mm

Bauvorschriften/Normen: EN 60947-3

Fabrikat: Doepke oder gleichwertig
Artikelbezeichnung: Tytan II D0-63-3/E
Bestellnummer: 09980100
gewähltes Fabrikat/Typ: ___________/___________